Pivot Scharnier: FritsJurgens System 3 - MPDS-S80 RVS 9000 Serie -
Abmessung (Dicke x Höhe x Breite) 34 x 143 x 160 mm
Mindestdicke der Tür: 40 mm
Tragfähigkeit: 20 - 350 kg
Tiefe in den Türen: 143 mm
Selbstschließend ab jedem 45-Grad-Winkel 
Feststellpositionen bei 0, 90, 180 und 270 Grad
Bis +/- 2,5 Grad einstellbarer radialer Schließwinkel
Achsverstellung +/- 5 mm
 
Ein System 3 Pivot Scharnier-Set setzt sich zusammen aus:
1 in die Tür integrierten Pivot Scharnier System 3 aus gehärtetem Edelstahl und eloxiertem Aluminium.        
1 oberen Pivot: in die Tür integriert (mit Ausnahme Oberer Pivot Reversed, der in Rahmen oder Decke installiert wird), aus rostfreiem Stahl. Ausgestattet mit einem gehärteten Stift, der nach oben in das iglidur-Lager in der Deckenplatte gedreht wird. Die axiale Richtung ist um +/- 5 mm einstellbar.
1 Bodenplatte: auf dem Boden montiert, aus gehärtetem rostfreiem Stahl, mit einer ovalen, konisch zulaufenden Aussparung für die Aufnahme des einheitlichen Sockels des Pivot Scharniers.
1 Deckenplatte; in der Decke montiert, aus rostfreiem Stahl und mit iglidur-Lager für die Montage des einheitlichen Stiftes im oberen Pivot.
1 Innensechskant 5 mm für die Einstellung des oberen Pivot.
1 Schablone für die Montage der Bodenplatte.
1 Kleber für die Anpassung des Rohrs für die Montage der Boden- und Deckenplatte.
1 Schraubensatz für die Montage des Pivot Scharniers, von System 3 der Deckenplatte.
 
2-jährige Garantie (siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen).
 
Drehpunkt: fest bei 40 mm oder einstellbar ab 70 mm bis zur Mitte der Tür (je nach dem von Ihnen gewählten oberen Pivot). 
 
Für Türmaße/-gewicht und Optionen für den oberen Pivot verwenden Sie bitte den FritsJurgens Selector: www.fritsjurgens.com/selector