Pivot Scharnier: FritsJurgens System M+ - MPDS-M42+ Serie -
Abmessung (Dicke x Höhe x Breite) 42 x 112,7 x 308,2 mm
Mindestdicke der Tür: 50 mm
Tragfähigkeit: 350 - 500 kg
Tiefe in den Türen: 113 mm
Selbstschließend von 125 bis -125 Grad 
Feststellpositionen bei 0, -90 und 90 Grad
Einstellbare hydraulische Rücklaufsperre und Soft-Close (Damper Control)
Einstellbare Schließgeschwindigkeit (30° Speed Control)
Einstellbare Einrastkraft (Latch Control)
Inklusive Bewegungstechnik
Bis 5 Grad einstellbarer radialer Schließwinkel
Achsverstellung +/- 5 mm
 
Ein System M+ Pivot Scharnier-Set setzt sich zusammen aus:
1 in die Tür integrierten Pivot Scharnier System M+ aus gehärtetem Edelstahl und eloxiertem Aluminium.        
1 oberen Pivot: in die Tür integriert (mit Ausnahme Oberer Pivot Reversed, der in Rahmen oder Decke installiert wird), aus rostfreiem Stahl. Ausgestattet mit einem gehärteten Stift, der nach oben in das iglidur-Lager in der Deckenplatte gedreht wird. Die axiale Richtung ist um +/- 5 mm einstellbar.
1 Bodenplatte: auf dem Boden montiert, aus gehärtetem rostfreiem Stahl, mit einer ovalen, konisch zulaufenden Aussparung für die Aufnahme des einheitlichen Sockels des Pivot Scharniers.
1 Deckenplatte; in der Decke montiert, aus rostfreiem Stahl und mit iglidur-Lager für die Montage des einheitlichen Stiftes im oberen Pivot.
1 Innensechskant 3 mm für die radiale Einstellung.
1 Innensechskant 5 mm für die Einstellung des oberen Pivot.
1 M5 Rollgabelschlüssel zum Einstellen der Türbewegung.
1 Schablone für die Montage der Bodenplatte.
1 Kleber für die Anpassung des Rohrs für die Montage der Boden- und Deckenplatte.
1 Schraubensatz für die Montage des Pivot Scharniers, von System M+ und der Deckenplatte.
 
2-jährige Garantie (siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen).
 
Drehpunkt: fest bei 40 mm oder einstellbar ab 70 mm bis zur Mitte der Tür (je nach dem von Ihnen gewählten oberen Pivot). 
 
Für Türmaße/-gewicht und Optionen für den oberen Pivot verwenden Sie bitte den FritsJurgens Selector: www.fritsjurgens.com/selector