Dobradiça pivotante: FritsJurgens System One - série MPDS-FO WS -
Dimensões (espessura x altura x largura) 32 x 39 x 160 mm
Espessura mínima da porta: 40 mm
Capacidade de peso: 0 - 500 kg
Profundidade nas portas: 40 mm
Sem posições de repouso, sem fecho automático, sem movimento da porta ajustável
Ajuste axial +/- 5 mm
 
Um conjunto de dobradiça pivotante System One é composto por:
System One pivotante (1 peça) integrado na porta, em aço inoxidável endurecido e alumínio anodizado.        
Pivot superior (1 peça) integrado na porta (exceto Pivot superior Reversed, que é montado no caixilho ou no teto), realizado com aço inoxidável. Equipado com um pino endurecido para rodar para cima no casquilho iglidur na placa de teto. A direção axial é ajustável de +/- 5 mm
Placa de piso (1 peça): montada no piso, em aço inoxidável endurecido e equipada com um encaixe afunilado oval para a instalação da base uniforme da dobradiça pivotante.
Placa de teto (1 peça); montada no teto, de aço inoxidável e equipada com um casquilho iglidur para montar o pino uniforme no pivot superior.
Chave Allen (1 peça) de 5 mm para ajuste do pivot superior.
Molde de instalação (1 peça) para montar a placa de piso.
Cola de instalação (1 tubo) para montar a placa de piso e de teto.
1 conjunto de parafusos para montar a dobradiça pivotante, o System One e a placa de teto.
 
Garantia de 2 anos (ver temos e condições).
 
Ponto pivotante: fixo a 40 mm ou ajustável a partir de 70 mm no centro da porta (dependendo do pivot superior que escolher). 
 
Para as dimensões/peso da porta e opções de pivot superior, use o FritsJurgens Selector: www.fritsjurgens.com/selector